**附件1：**

**蚌埠学院5G双创中心一楼大厅文化墙项目采购参数及要求**

**一、技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量****单位** | **主要参数(要求)** | **参考图案** |
| 1 | 底板 | 18/m | 冲孔铝板 | 65af7897c39753b4b11a54f805bed573 |
| 2 | 发光字 | 10/m | 迷你字 |
| 3 | logo | 20/m | 迷你字 |
| 4 | 灯光及辅材 | 1/项 | 基层找平，基层铺设反光膜，蓝景低压漫反射灯条，蓝景电源（质保五年），铝板背铺纯白亚克力 |
| 5 | 背景墙 | 30/m | 8mmpvc+2mm亚克力+水晶字 | cffd32aad9e99cd8466dda03e51fe601 |
| 6 | 方案设计费 | 1/项 |  |  |

**二、采购要求**

（1）中标人负责标识标牌设计、制作、送货、安装。

（2）制作前，成交供应商须按采购人要求提供实物或电子版设计样品，经采购人确认同意后再制作。

（3）如部分标识标牌有数量变化，按响应价格据实结算。

（4）标牌的设计色彩搭配需符合学校文化特色，材质选择要兼顾美观、实用、耐腐蚀，字体排版要能够突出重点且醒目。

（5）报价包含所发生的一切费用（含制作、安装、吊车、高空作业、运输、辅材、人工等）。

（6）质保期：验收合格后5年。

**三、商务要求**

1.交货期限：接到采购人通知后15日内完成全部标牌设计、制作、安装。

2.付款方式:项目完成验收合格后30日内。付款前，供应商须开具正规增值税发票。